



（复制结果）

根据赤平投影图中各结构面及其组合分析中可看出：边坡岩体中存在1组不稳定结构面，它们是：节理1；其结构面组合中存在1组不稳定楔形体，它们是：1×2组合；它们属于不稳定结构，故该段边坡现状稳定性较差，在暴雨或震动等不利因素影响下极易沿裂隙面发生滑动或崩塌。